**Załącznik do ogłoszenia sprzedaży środka trwałego**

**FonTel PRI**

REJESTRATOR ROZMÓW TELEFONICZNYCH

# ✔ Nagrywa rozmowy z traktu ISDN PRI E1 (30B+D)

**✔ Zawiera wbudowany dysk twardy**

**✔ Udostępnia zarejestrowane nagrania poprzez sieć**

**✔ Nie wymaga podłączenia do komputera**

## Rejestrator rozmów telefonicznych **FonTel PRI** jest samodzielnym

urządzeniem przeznaczonym do nagrywania treści rozmów z łącza ISDN PRI E1 (30B+D). Rozmowy zapisywane są na wbudowanym twardym dysku, a przeglądanie i odsłuchiwanie rozmów odbywa się poprzez sieć komputerową za pomocą przeglądarki internetowej lub dostarczonego w komplecie programu ***FonTel Client***.

**Cechy urządzenia**

* automatyczna rejestracja rozmów z linii ISDN PRI E1 (30B+D)
* wbudowany dysk twardy pozwalający na nagranie wielu tysięcy godzin rozmów
* doskonała jakość dźwięku (bezstratna kompresja)
* wykrywanie odłączenia kabla telefonicznego (nadzór rejestracji)
* możliwość rejestracji jedynie rozmów przychodzących lub wychodzących
* pomiar czasu reakcji operatora na sygnał dzwonka (zwłoki podniesienia słuchawki od pierwszego sygnału wywołania)
* zapis informacji o rozmowach nieodebranych
* oznaczanie rozmów nowych (nieodsłuchanych
* rozpoznawanie numeru rozmówcy
* rozpoznawanie numerów MSN / DDI
* możliwość tworzenia wirtualnych linii według posiadanych numerów MSN / DDI
* możliwość nagrywania jedynie zdalnego lub lokalnego rozmówcy
* możliwość nagrywania rozmowy z opóźnieniem
* możliwość nagrywania rozmów według zdefiniowanych list numerów
* automatyczna kontrola zajętości miejsca na dysku (usuwanie najstarszych nagrań przypadku braku wolnego miejsca)
* wbudowany zegar z podtrzymaniem bateryjnym
* synchronizacja czasu z serwerami NTP
* dostęp do urządzenia poprzez sieć lokalną / Internet
* konfiguracja, obsługa, przeglądanie, wyszukiwanie i odsłuchiwanie rozmów poprzez przeglądarkę internetową
* zabezpieczenie dostępu do zarejestrowanych rozmów hasłem
* możliwość określenia indywidualnych uprawnień użytkowników do poszczególnych linii
* współpraca z programem ***FonTel Client***
* współpraca z **FonTel API**

**Cechy programu *FonTel Client***

* niezależne odtwarzanie zarejestrowanych rozmów
* dopisywanie notatek do rejestrowanych rozmów
* oznaczanie rozmów własnymi etykietami
* drukowanie listy rozmów
* eksport listy rozmów do formatu CSV
* tworzenie kopii zapasowej (także na CD/DVD)
* graficzny wykres rozmowy
* książka telefoniczna
* informacja o numerze osoby dzwoniącej jeszcze przed podniesieniem słuchawki
* okalizacja numeru (nazwa, strefa numeracyjna, operator, kraj)
* wyszukiwanie, filtrowanie, drukowanie listy rozmów
* statystyki i zestawienia połączeń
* lista bieżących rozmów

**Dane techniczne**

* rodzaj linii telefonicznej: ISDN PRI E1
* liczba kanałów (jednoczesnych rozmów): 30
* podłączenie do sieci telefonicznej: RJ45 (E1 120 Ω)
* podłączenie do sieci komputerowej: RJ45
* złącze nadzoru rejestracji: gniazdo Jack Mono 3,5mm
* zasilanie: 230V 50Hz (100-240V, 50/60Hz)
* wymiary: 44 x 316 x 165 mm (W x S x G)

# Zawartość zestawu

* rejestrator rozmów telefonicznych ***FonTel PRI***
* kabel zasilający 230V
* kabel Ethernet 2m, RJ45
* instrukcja obsługi
* płyta CD z programem ***FonTel Client***